| 額定電壓/頻率 | AC110V/60Hz;DC9V (UM2 1.5V x 6顆) |
| --- | --- |
| 曲目編輯 | CD20首/MP3-CD99首 |
| 可播放類型 | CD/MP3-CD/MP3/CD-R/CD-RW |
| 收音機頻率 | FM 87.5~108.5MHZ |
| 播放模式 | 重複播放/循環播放/隨機播放/曲目編排 |
| 輸出功率 | 2W (1.0W x 2) / 雙聲道立體聲 |
| 輸入形式 | CD/USB/AUX-IN |
| 廣播收音 | FM(立體聲) |
| 其他 | 雙聲道立體聲喇叭 |
| 尺寸 | 230x115x208mm(WxHxL) |
| 重量 | 約1.3kg(不含電池) |
| 認證 | BSMI |