| 額定電壓 / 頻率Rated Insulation Voltage / Frequency | AC110V/60Hz 或 DC 5V / 1A |
| --- | --- |
| 曲目編輯 / Editable Track | CD 20首 / MP3-CD 99首 |
| 可播放類型 / Genre | CD, MP3, MP3 CD, CD-R/RW |
| 收音機頻率Turning Frequency Range | FM 87.5 ～ 108MHz |
| 播放模式Program Playing Type | 重複播放 / 循環播放 / 隨機播放 |
| 輸出功率 / Output Voltage | 1.8W + 1.8W |
| 輸入型式 / Input Type | CD / MP3-CD / USB硬碟 / AUX IN / 藍牙連線 |
| 廣播收音 / Radio | FM 88 ~ 108MHz |
| 尺寸 / Dimensions | 217.5 x 100 x 206 mm (W x H x L) |
| 重量 / Weight | 約0.92kg |
| 認證 / Certification | BSMI |