| 功率 | 10W |
| --- | --- |
| 燈泡種類 | SMD 2\*4014\*42pcs |
| 色溫 | 3000k-6500k |
| 照度 | 1200Lux(閱讀模式下，距離照射面30cm) |
| 演色性 | Ra≧82 |
| 輸入電壓/頻率 | 100-240V~0.4A/50Hz |
| 輸出電壓 | 24V-0.5A |
| 燈罩玻璃 | Glas III |
| 電源插頭 | UL'CE |
| 電線長度 | 1850mm |
| 產品材質 | 鋁合金 |
| 產品重量 | 約1.2kg |