| 充氣壓力範圍 / Inflation Pressure Range | 0.2~10.3 bar / 3~150 psi (±2psi) |
| --- | --- |
| 環境溫度 / Storage Temperature | -10°C ~ 45°C |
| 氣管尺寸 / Tracheal Size | 氣管拔出長度 180mm; 包括氣嘴(不含螺紋)轉換接頭 |
| 氣嘴尺寸 / Nozzle Size | 美式 11x20mm ; 法式 11x15mm |
| 電池容量 / Battery Capacity | 2000mAh (14.8Wh) |
| 照明燈照度 / LED Display | 19.6 Lux |
| 工作噪音 / Working Noise | 距離 1M 噪音低於 80dB |
| 輸入電壓 / Charging Parameters | 5V |
| 充電介面 / Charging Interface | Micro ~ USB |
| 充電時間 / Charging Time | 2.5 ~ 5小時 |
| 尺寸 / Dimensions | 124 x 71 x 45.3mm |
| 重量 / Weight | 450g |