| 影像感光元件 / Image Sensor | SONY STARVIS 星光級感光元件感應器 |
| --- | --- |
| 前後鏡頭 / Front & Rear Lens | 140°大廣角 |
| GPS 模組 / GPS Module | 美國衛星接收模組 |
| 光圈 / Aperture | 前 : F/1.75大光圈後 : F1.5 |
| 顯示螢幕 / Display | 3吋 IPS 彩色液晶螢幕 |
| 影片解析度 / Resolution | 前鏡頭:4K(3840x2160)/30fps 或2K(2560x1440)/60fps 或2K(2560x1440)/30fps+HDR後鏡頭:2K(2560x1440)/30fps+HDR |
| 影像格式 / File Format | .mp4 / .ts |
| 壓縮方式 / Compression | H.265 |
| 循環錄影 / Circular Recording | 設定2分 / 3分 / 5分錄影段落，自動循環錄影不漏秒 |
| 供電方式 / Power Supply | 車充電源(輸入：12V~24V；輸出：DC5V/2A) 內建超級電容 |
| 外接記憶 / External Memory | 支援32GB~128GB Micro SD記憶卡(卡片規格持續性寫入至少要60MB/s以上，及SDXC U3/V30等級) |
| USB規格 / USB Standard | USB 2.0高速傳輸 |
| 國際認證 / Approvals | BSMI |
| 主機尺寸 / Dimensions | 前鏡頭 85 x 33.5 x 52.5mm(LxWxH)後鏡頭 69.8 x 30 x 37mm(LxWxH) |
| 主機重量 / Weight | 前鏡頭 約 135g/ 後鏡頭 約 35g |
| 保固 / Warranty | 三年 |
| 標準配備 / Contents | V90GH主機、後鏡頭、車充、3M黏貼式支架、使用說明書、玻璃保護貼、保證卡、Y Cable線、後拉線 |