| 影像感光元件 | 400萬畫素1/3" 高感光CMOS感應器 |
| --- | --- |
| 攝影鏡頭 | 新一代WDR降噪影像處理晶片156°廣角 |
| 光圈 | F/1.8大光圈 |
| GPS模組 | 美國衛星接收模組 25x25mm陶瓷天線 |
| 顯示螢幕 | 2.4吋TFT彩色液晶螢幕 |
| 影片解析度 | 2560x1440P(30fps) / 2304x1296P(30fps)  1920x1080P(60fps) / 1920x1080P(30fps)  1280x720P(60fps) |
| 壓縮/檔案格式 | H.264 / MP4 |
| 循環錄影 | 2分/3分/5分錄影段落，自動循環錄影不漏秒 |
| 供電方式 | 車充電源(輸入：12V~24V；輸出：DC5V/1A)  內建防爆耐高溫鋰聚合電池 |
| 外接記憶 | Micro SD卡(8GB~32GB)，SDHC Class 10以上 |
| LED指示燈 | 雙色狀態指示 |
| USB規格 | USB2.0高速傳輸 |
| 國際認證 | BSMI / CE / FCC / RoHS |
| 主機尺寸 | 68x62x36.5mm |
| 主機重量 | 約90公克 |
| 標準配備 | 車架、車充線、說明書、保證卡 |
|  |  |