| 影像感光元件 | SONY STARVIS 低照度高感光 CMOS 感光元件 |
| --- | --- |
| 攝影鏡頭 | 6G+IR濾鏡 155°超廣角 |
| GPS 模組 | 美國衛星接收模組 |
| 影像處理器  | Novatek 降噪晶片 |
| 光圈 | F/1.8大光圈 |
| 顯示螢幕  | 2.4吋TFT彩色液晶螢幕 |
| 影片解析度 / Resolution | 1080P@30fps + HDR1080P@30fps1080P@60fps |
| 影像格式 | .mp4 / .ts |
| 壓縮方式 | H.264 |
| 循環錄影 | 設定2分 / 3分 / 5分錄影段落，自動循環錄影不漏秒 |
| 供電方式  | 車充電源(INPUT：12V~24V；OUTPUT：DC5V/1.5A) 內建超級電容 |
| 外接記憶 | Micro SD卡(8GB-128GB)，SDHC Class 10以上 |
| USB規格  | USB 2.0高速傳輸 |
| 國際認證 | BSMI |
| 主機尺寸  | 68 x 62 x 36.5mm |
| 主機重量 | 約90公克 |
| 標準配備 / Contents | 3M黏貼式車架、玻璃保護貼、車充線、操作說明書、保證卡 |