| 影像感光元件 / Image Sensor | 低照度高感光 CMOS 感光元件 |
| --- | --- |
| 前後鏡頭 / Front and Rear Lens | 前後鏡頭 140° |
| GPS 模組 / GPS Module | 美國衛星接收模組 (可外接GPS接收器) |
| 光圈 / Aperture | F/1.8大光圈 |
| 顯示螢幕 / Display | 4.39吋 彩色液晶螢幕 |
| 影片解析度 / Resolution | 前1080P(30fps) / 後720P(30fps) |
| 影像格式 / File Format | .MP4 / .TS |
| 壓縮方式 / Compression | H.264 |
| 循環錄影 / Circular Recording | 設定2分 / 3分 / 5分錄影段落，自動循環錄影不漏秒 |
| 供電方式 / Power Supply | 車充電源(INPUT：12V~24V；OUTPUT：DC5V/2.5A) 內建超級電容 |
| 外接記憶 / External Memory | Micro SD卡(32GB-128GB)，SDXC U3 / V30等級以上產品 |
| USB規格 / USB Standard | USB 2.0高速傳輸 |
| 國際認證 / Approvals | BSMI |
| 主機尺寸 / Dimensions | 320 x 76 x 160mm (LxWxH) |
| 主機重量 / Weight | 約 255g |
| 保固 / Warranty | 三年 |
| 標準配備 / Contents | M268S主機、倒車攝影後鏡頭、後視鏡綁帶、GPS接收器(外接式)、車充、後拉線、使用說明書、保證卡 |