| 影像感光元件 / Image Sensor | SONY STARVIS 低照度高感光 CMOS 感光元件 |
| --- | --- |
| 前後鏡頭 / Front and Rear Lens | 前後鏡頭 140° |
| GPS 模組 / GPS Module | 美國衛星接收模組 (可外接GPS接收器) |
| 光圈 / Aperture | 前: F/1.8後: F/1.5 |
| 顯示螢幕 / Display | 11.88吋 IPS 彩色液晶螢幕 |
| 影片解析度 / Resolution | 前: 1080P@30fps後: 1080P@30fps + HDR |
| 影像格式 / File Format | .TS |
| 壓縮方式 / Compresstion | H.264 |
| 循環錄影 / Circular Recording | 設定2分 / 3分 / 5分錄影段落，自動循環錄影不漏秒 |
| 供電方式 / Power Supply | 車充電源(INPUT：12V~24V；OUTPUT：DC5V/2.5A) 內建超級電容 |
| 外接記憶 / External Memory | Micro SD卡(32GB-128GB)，SDXC U3 / V30等級以上產品 |
| USB規格 / USB Standard | USB 2.0高速傳輸 |
| 國際認證 / Approvals | BSMI |
| 主機尺寸 / Dimensions | 290 x 40 x 70mm (LxWxH) |
| 主機重量 / Weight | 約 370g |
| 保固 / Warranty | 一年 |
| 標準配備 / Contents | S85主機、倒車攝影後鏡頭、GPS接收器(外接式)、車充、後拉線、使用說明書、保證卡 |