| 額定電壓/頻率 | AC110V/60Hz;DC9V |
| --- | --- |
| 曲目編輯 | CD20首 |
| 可播放類型 | CD/MP3/WMA/CD-R/CD-RW此款音響不支援MP3-CD光碟播放 |
| 收音機頻率 | AM 530-1600KHz;FM 88-108MHz |
| 播放模式 | 重複播放/循環播放/隨機播放/曲目編排 |
| 輸出功率 | 2W RMS(1W X 2) |
| 輸入形式 | CD/USB/SD卡/AUX-IN |
| 廣播收音 | AM(MONO)/FM(立體聲) |
| 其他 | 耳機插孔/雙聲道立體聲喇叭 |
| 尺寸 | 212x200x110mm |
| 重量 | 約1.21kg(不含電池) |
| 認證 | BSMI |