| 額定電壓/頻率 | AC110V/60Hz或 12V(UM2 1.5V x 8顆) |
| --- | --- |
| 喇叭功率 | 3W x 2 |
| 輸出功率 | 2W(1.0 x 2) |
| 可播放類型 | CD/MP3 CD/MP3/WMA |
| 播放模式 | 重複播放/循環播放/隨機播放 |
| 輸入形式 | CD/USB/SD卡/AUX-IN/麥克風 |
| 曲目編輯 | CD 20首/MP3 CD 99首 |
| 廣播收音 | AM(MONO)/FM(立體聲) |
| 其他 | 耳機插孔/雙聲道立體聲喇叭 |
| 尺寸 | 271x203x111mm |
| 重量 | 約1.51kg(不含電池) |
| 認證 | BSMI |