| 尺寸 | 37 x 108 x 14mm |
| --- | --- |
| 重量 | 約55g |
| 電池 | 鋰電池 800mA |
| USB連接 | 高速微型 USB 2.0 |
| USB 輸入 | USB 5V / DC, 500mA |
| 麥克風連接 | 3.5mm 立體聲插口 |
| 耳機連接 | 3.5mm 立體聲插口 |
| 螢幕顯示 | 23 x 23mm 分辨率 112 x 112 像素 |
| 內存 | 8GB NAND - Flash |
| 記憶卡 | Micro SD卡，最多32GB SDHC，適於 Class6 或 更高 |
| 錄音格式 | PCM - WAV, 1536kb/s  HQ - MP3, 128kb/s  SP - MP3, 64kb/s  SLP - MP3, 8kb/s |
| 音樂播放 | MP3, WMA, 比特率8～320 kbps, 無DRM |
| 喇叭功率 | 頻率範圍 750～18000Hz, 輸出110mW |
| 錄音時間 | PCM - 12h  HQ - 148h  SP - 297h  SLP - 2370h |
| 收音機 | FM 立體聲, 頻率範圍87.5～108MHz, 儲存容量20個電台 |
| 系統要求 | 操作系統Windows8, 7, Vista, XP(32bit SP2), MasOS X 10.8, Linux |
| 溫度 | 5°C～45°C / 41°F～113°F |
| 濕度 | 10%～90% |
| 保固 | 一年 |