| 電壓 / Voltage | 110V～60Hz |
| --- | --- |
| 風扇尺寸 / Size | 16吋 |
| 風扇片數 / Fan Blades | 5片 |
| 消耗電力 / Power | 27W |
| 擺頭角度 / Swing Angle | 90° (齒輪箱) |
| 俯仰角度 / Pitch Angle | 俯角14° 仰角21° |
| 定時裝置 / Timer | 1～10小時定時關機 |
| 電線長度 / Length of cable | 約1.7公尺 |
| 主機尺寸 / Dimensions | 450 x 405 x 835～1030mm (LxWxH) |
| 主機重量 / Weight | 4kg |