| 額定電壓 | 110V |
| --- | --- |
| 額定頻率 | 60Hz |
| 額定電功率 | 一段：600W  二段：900W  三段：1500W |
| 安全裝置 | 過熱保護/傾倒自動斷電 |
| 產品尺寸 | 550x270x705mm |
| 國際認證 | BSMI、RoHS |
| 標準配備 | 操作說明書、保證卡 |