| 產品尺寸 / Dimensions | ∅71 x 182mm |
| --- | --- |
| 重量 / Weight | 422g |
| 輸入電壓 / Charging Paramenters | 5V1A |
| 功率 / Voltage | < 5W |
| 噪音 / Noise | < 28dB |
| 負離子 / Negative Ion | 500萬 |
| 風扇類型 / Fan Type | DC直流渦輪雙入口風扇 |
| PM2.5傳感器 / PM2.5 Sensor | 夏普傳感器 |
| 濾網 / Filter | 粗濾 + 高效HEPA + 活性碳 |
| 濾網等級 / Graded Filter | H12 |
| 紫外線波長 / Ultraviolet Wavelength | 253.7NM |
| 適用空間 / Applicable Space Size | 約2坪 |
| 香薰材料 / Aromatherapy | 環保PP棉 |
| 外觀材質 / Material | 鋁合金 |
| 操控方式 / Control Method | 螢幕觸碰 |