| 產品尺寸 / Dimensions | Ø 128x60x20mm ~ 175x90x20mm |
| --- | --- |
| 重量 / Weight | 約367g |
| 防水級別 / Ingress Protection Rating | IP 66 |
| 輸入電壓 / Input Voltage | 機車電源輸入電壓：DC 12V-24VUSB-C輸入電壓：5V / 9V / 12V，兼容QC2.0/QC3.0 |
| 輸出電壓 / Output Voltage | USB-C輸出：5V/3A，9V/2A，12V/1.5A(MAX)無線充電輸出：15W(MAX)，支援市面10W / 7.5W / 5W所有無線充電手機機型 |
| 充電距離 / Charging distance | ≦ 8 mm |
| 充電效率 / Charging efficiency | ≦ 70 % |
| 適用機型 / Applicable Models | 支援有無線充電功能之手機(4吋～6.7吋) |
| 最大操作溫度 / Maximum operating temperature | 60°C |
| 外觀材質 / Material | ABS+矽橡膠 |
| 可安裝位置 / Mounting position | MWH-737H車把款：車把MWH-737R後視鏡款：後視鏡座 |
| 包裝內含 / Contents | 主機,車把底座, 後視鏡底座, 套筒(22mm, 25.4mm) |
| 注意事項 | ※手機於一般使用狀況下之正常損耗(係指磨損、腐蝕、氧化、鏽垢、變質、自然耗損)，或原廠公告非其保固範圍內之現象，包括但不限於螢幕影像殘留、亮點、暗點、烙印、色偏等，皆不負賠償責任。 |