| 產品尺寸 / Dimensions | Ø152 x 76 x 65.3mm |
| --- | --- |
| 輸入電壓 / Input Voltage | 5V⎓2A / 9V⎓1.67A / 12V⎓1.5A MAX. |
| 輸出電壓 / Output Voltage | 5V⎓5W / 9V⎓7.5W,10W / 12V⎓15W MAX. |
| 操作溫度 / Operating temperature | 35°C |
| 外觀材質 / Material | ABS+鋼化玻璃 |
| 充電效率 / Charging efficiency | ≦ 80% |
| 充電距離 / Charging distance | ≦ 10mm |
| 安裝方式 / Mounting methods | 出風口夾 / 吸盤 |
| 可安裝位置 / Mounting spots | 出風口 / 儀表台 / 擋風玻璃 |
| 認證 / Certification | QI |
| 包裝內含 / Contents | 主機, 出風口夾, 吸盤支架, 1m Type-C充電線(USB-A to USB-C) |