| Type-C輸入 / Type-C Input | 5V/2A |
| --- | --- |
| 警示燈功率 / Warning light Power | 3W |
| 儲存溫度 / Storage Temperature | -10°C ~ 45°C |
| 工作溫度 / Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
| 充氣速度 / Inflation Speed | 汽車輪胎 (215/55/R17) 約4分鐘 |
| 可充輪胎數 / Inflating Capacity | 滿電大約可充 4~5 個汽車輪胎 |
| 充氣壓力範圍 / Air Pressure | 0~150 PSI (max) |
| 氣流量 / Inflation Efficiency | 45L/分鐘 |
| 瞬間最大電流 / Peak Current | 1200A |
| 啟動電流 / Starting Current | 600A |
| 電池容量 / Battery Capacity | 12000mAh |
| 充電介面 / Charging Interface | Type-C |
| 充電時間 / Charging Time | 滿電約8小時 |
| 尺寸 / Dimensions | 154 x 132.4 x 52.5mm |
| 重量 / Weight | 約1.05kg |
| 材質 / Material | PC |