| 工作電壓 / Working Voltage | DC 7.4V |
| --- | --- |
| 最大工作電流 / Max Working Current | 8A |
| 產品尺寸 / Dimensions | Ø57 x 305mm |
| 產品重量 / Weight | 約620g |
| 產品材質 / Material | PC |
| 最大打氣壓力 / Max Pressure | 120PSI |
| 工作溫度 / Operating Temperature | -10℃～45℃ |
| 儲放溫度 / Storage Temperature | -10℃～45℃ |
| 充電方式 / Charging Method | Type-C 5V/2A |
| 電池容量 / Battery Capacity | 2500mAh |
| 充電時間 / Charging Time | 3小時 |
| 工作音量 / Working Noise | 85dB@1m |
| 最大氣流 / Max Flow | 16L/Min |
| 最大吸力 / Max Suction | 4KPa |