| 額定電壓 頻率  Rated Insulation Voltage / Frequency | AC110V / 60Hz ; DC 6V (UM2 x 4顆) |
| --- | --- |
| 曲目編輯 / Editable Track | CD 20首 / MP3-CD 99首 |
| 可播放類型 / Genre | CD, MP3, MP3 CD, CD-R/RW |
| 收音機頻率  Turning Frequency Range | FM 87.5 ～ 108MHz |
| 播放模式  Program Playing Type | 重複播放 / 循環播放 / 隨機播放 |
| 輸出功率 / Output Voltage | 1.5W x 1.5W |
| 輸入型式 / Input Type | CD / USB / AUX IN |
| 廣播收音 / Radio | FM(立體聲) |
| 尺寸 / Dimensions | 110 x 211 x 200mm (LxWxH) |
| 重量 / Weight | 約1.21kg(不含電池) |
| 其他 / Others | 耳機插孔 / LCD顯示螢幕 |
| 認證 / Certification | BSMI |