| 額定電壓 頻率  Rated Insulation Voltage / Frequency | AC110V / 60Hz ; DC 9V (UM2 1.5V x 6顆) |
| --- | --- |
| 曲目編輯 / Editable Track | CD 20首 / MP3-CD 99首 |
| 可播放類型 / Genre | CD, MP3, MP3 CD, CD-R/RW |
| 收音機頻率  Turning Frequency Range | FM 87.5 ～ 108.5 MHz |
| 播放模式  Program Playing Type | 重複播放 / 循環播放 / 隨機播放 |
| 輸出功率 / Output Voltage | 2W (1.0W x 2)/ 雙聲道立體聲 |
| 輸入型式 / Input Type | CD / MP3-CD / USB / AUX IN 外接音源 / 3.0藍芽連線 |
| 尺寸 / Dimensions | 230 x 115 x 208 mm (LxWxH) |
| 重量 / Weight | 約1.3kg(不含電池) |
| 認證 / Certification | BSMI |