| 影像感光元件 / Image Sensor | 前鏡頭：SONY Starvis IMX 335  後鏡頭：SONY Starvis IMX 307 |
| --- | --- |
| 前後鏡頭 / Front and Rear Lens | 6G+IR濾鏡 140°超廣角 |
| 影像處理器 / Image Processor | Novatek 降噪晶片 |
| 光圈 / Aperture | F/1.5大光圈 |
| 顯示螢幕 / Display | 2.4吋 IPS彩色液晶螢幕 |
| 影片解析度 / Resolution | 前: 2K @ 30fps  1080P @ 60fps  1080P @ 30fps HDR  後: 1080P @ 30fps HDR |
| 影像格式 / File Format | .MP4 / .TS |
| 壓縮方式 / Compresstion | H.264 |
| 循環錄影 / Circular Recording | 設定2分 / 3分 / 5分錄影段落，自動循環錄影不漏秒 |
| 供電方式 / Power Supply | 車充電源(INPUT：12V~24V；OUTPUT：DC5V/2.0A) 內建超級電容 |
| 外接記憶 / External Memory | Micro SD卡(32GB-128GB)，SDXC U3 / V30等級以上產品 |
| USB規格 / USB Standard | USB 2.0高速傳輸 |
| 國際認證 / Approvals | BSMI |
| 保固 / Warranty | 三年 |
| 主機尺寸 / Dimensions | M658GH : 68 x 62 x 36.5mm ; H300 : 69.8 x 30 x 37 ( L x W x H ) |
| 主機重量 / Weight | M658GH 約90g / H300 約35g |
| 標準配備 / Contents | M658GH、H300、32GB Micro SD記憶卡、車充、3M黏貼式車架、玻璃保護貼、車充、Y Cable線、後拉線(H300附件)、使用說明書、保證卡 |