| 影像感光元件 / Image Sensor | SONY Starvis 頂級星光級高感光元件 |
| --- | --- |
| 前後鏡頭 / Front and Rear Lens | 6G+IR濾鏡 155°超廣角 |
| 光圈 / Aperture | F/1.8大光圈 |
| 顯示螢幕 / Display | 3吋 IPS 彩色液晶螢幕 |
| 影片解析度 / Resolution | 前 : Full HD 1080P / 60 fps後 : Full HD 1080P / 30 fps |
| 影像格式 / File Format | .MP4 / .TS |
| 壓縮方式 / Compression | H.264 |
| 循環錄影 / Circular Recording | 設定2分 / 3分 / 5分錄影段落，自動循環錄影不漏秒 |
| 供電方式 / Power Supply | 車充電源 ( 輸入：12V~24V；輸出：DC5V/2A ) 內建超級電容 |
| 外接記憶 / External Memory | Micro SD卡(32GB-128GB)，SDXC U3 / V30等級以上產品 |
| USB規格 / USB Standard | USB 2.0高速傳輸 |
| 國際認證 / Certified | BSMI |
| 保固 / Warranty | 一年 |
| 主機尺寸 / Dimensions | S368GH : 82.2 x 36 x 52.6 mmH200 : 69.8 x 30 x 37 ( L x W x H ) |
| 主機重量 / Weight | S368GH 約105gH200 約 35g |
| 標準配備 / Contents | S368GH、H200、32GB Micro SD記憶卡、車充、3M黏貼式車架、玻璃保護貼、車充、Y Cable線、後拉線(H200附件)、使用說明書、保證卡 |