| 影像感光元件 / Image Sensor | SONY Starvis 低照度高感光 CMOS 感光元件 |
| --- | --- |
| 前後鏡頭 / Front and Rear Lens | 6G+IR濾鏡 155°超廣角 |
| GPS 模組 / GPS Module | 美國衛星接收模組 |
| 影像處理器 / Image Processor | Novatek 降噪晶片 |
| 光圈 / Aperture | F/1.8大光圈 |
| 顯示螢幕 / Display | 2.4吋 TFT彩色液晶螢幕 |
| 影片解析度 / Resolution | 1080P(30fps) / 720P(60/30fps) |
| 影像格式 / File Format | .MP4 / .TS |
| 壓縮方式 / Compresstion | H.264 |
| 循環錄影 / Circular Recording | 設定2分 / 3分 / 5分錄影段落，自動循環錄影不漏秒 |
| 供電方式 / Power Supply | 車充電源(INPUT：12V~24V；OUTPUT：DC5V/1.5A) 內建超級電容 |
| 外接記憶 / External Memory | Micro SD卡(8GB-128GB)，SDHC Class 10以上 |
| USB規格 / USB Standard | USB 2.0高速傳輸 |
| 國際認證 / Approvals | BSMI |
| 主機尺寸 / Dimensions | 68 x 62 x 36.5mm (LxWxH) |
| 主機重量 / Weight | 約 90g |
| 保固 / Warranty | 三年 |
| 標準配備 / Contents | M628G、車充、3M黏貼式車架、玻璃保護貼、使用說明書、保證卡 |